(주)강원도민프로축구단 과업지시서

사 업 명	강원FC 오렌지하우스 천연잔디연습구장 유지관리 용역 과업지시서
발주기관	주식회사 강원도민프로축구단

2019. 03.

주식회사 강원도민프로축구단

Ⅰ	총칙

1. 과업의 명칭 : 강원FC 오렌지하우스 천연잔디연습구장 유지관리 용역

2. 과업의 목적

◦ 강원FC 오렌지하우스 천연잔디연습구장 유지관리용역에 만전을 기함에 있다

3. 과업기간 및 소요예산

◦ 사업기간 : 2019년 3월 25일 ~ 11월 30일 (2019시즌 강원FC 마지막 경기까지)

◦ 예산규모 : 30,000,000원 (부가가치세 별도)

Ⅱ	과업 수행 지침

1. 과업수행기준 및 과업수행자 이행사항

◦ 본 과업지시서는 “강릉 강원FC 클럽하우스 천연잔디 연습구장 유지관리용역”에 적용하며 관리상 필요사항을 규정하고 과업지시서에 의하여 수행함과 더불어 이에 포함되지 않은 사항은 관계법규, 관계지침 및 국토교통부 제정 조경공사 표준시방서 등에 따르며 본 과업지시서와 서로 상이한 사항은 쌍방 합의하에 결정한다.

◦ 본 과업지시서의 “감독관”이라 함은 당일 담당 강원FC 직원을 말한다. 감독관은 과업수행자에게 지시, 승인, 협의 또는 검사 등의 업무를 수행한다.

◦ 본 용역은 그 시행 일체를 용역계약서, 과업지시서에 의해 관리하여야 하며, 계약서와 과업지시서 내 내용이 상이하거나 관련 용역과 부합되지 않을 때 본 용역을 수행하기 위하여 필요하다고 인정된 사항에 대하여 감독관의 지시에 따라 당연히 용역관리 하여야 한다.

◦ 과업수행자는 본 용역수행에 필요한 제반지식과 충분한 경험이 있는 자로 하며, 과업수행자는 현장의 조경관리 및 기술관리, 기타 용역 업무를 시행하는 현장요원을 말하며 용역계약서 및 용역설계도서 등에 의허 충실히 용역을 수행하되 필요시 감독관의 검사, 승인을 받아야 하며 그 지시에 따른다.

◦ 과업수행자는 감독관 요청 시 용역착수 전에 아래와 같이 잔디관리계획서를 제출하여야 한다.

가. 용역 시행순서 및 작업방법

나. 인원 및 장비투입 계획

다. 작업공정

라. 기타 용역에 있어 중요한 사항

2. 용역의 시행

◦ 과업수행자는 과업지시서에 의거 감독관의 지시에 따라 시행하여야 한다.

◦ 과업지시서에 사항이라도 잔디관리상 필요한 사항에 대하여는 감독관의 지시에 따라야 하며 제반비용은 과업수행자 부담으로 시행하여야 한다.

◦ 과업수행자는 감독관 요청 시 잔디관리계획서를 제출하고, 작업 완료시 감독관의 확인을 받아야 한다.

3. 재료관리

◦ 과업수행자는 잔디관리 작업에 사용되는 재료에 대하여 사용 전 감독관의 검수를 받은 합격품을 사용한다.

◦ 과업수행자는 재료의 사용 후 빈 봉지, 병 등은 철저히 수거, 적합한 절차에 의해 과업수행자의 부담으로 처리한다. (적합한 절차라 함은 재활용, 특정폐기물에 따른 분리수거 및 처리를 말한다.)

4. 안전관리

1. 중장비의 작업, 축구장 장비운행시 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

2. 작업인원의 작업 중 사고예방에 만전을 기해야 한다.(소형 기계장비 운전 등)

3. 중대한 응급사고 발생 시 감독관에게 즉각 알림토록 한다.

4. 용역 중 발생한 사고에 대한 민․형사상 모든 책임은 과업수행자가 진다.

5. 약제 살포시 작업자의 안전을 위해 교대로 작업을 하며, 보호 장구를 착용해야 한다.

6. 잔디관리에 동원한 모든 종업원에 대한 노무관리(안전사고 등) 책임은 과업수행자가 진다.

7. 발주처에서 과업수행자의 현장대리인이나 기타 직원에 대하여 용역시행 또는 잔디관리상 부적당하다고 인정될 때는 현장대리인 및 직원의 교체를 명할 수 있고 과업수행자는 이에 따라야 한다.

8. 용역의 관리는 근로안전관리규정, 보건관리규정 및 산재보험 기타 관계법규에 따라 행하여야 한다.

5. 시설물관리

◦ 과업수행자는 관리구역 내 모든 지하매설물, 구조물 등이 손상되지 않도록 보호해야 한다.

◦ 과업수행자는 용역 중 조경시설물(스프링클러시설, 골대, 펜스, 각종 훈련장비 등)이 손상되지 않도록 필요한 보호시설을 해야 하며, 파손 및 손상 시에는 즉시 원상 복구하여야 한다.

5. 환경오염 예방

◦ 과업수행자는 본 용역을 시행하면서 폐기물 발생을 최소화하고 발생된 폐기물은 적법한 관리 및 처리를 하여야 하며, 구내환경 정비를 철저히 이행하여 환경오염이 발생치 않도록 하여야 한다.

◦ 잔디관리 과정에서 발생되는 각종 발생물 (잔디잎, 코어 등)은 즉시 지정된 장소에 운반, 적재, 반출하여야 하며 깨끗하게 유지 관리되어야 한다.

◦  이에 소요되는 모든 비용은 과업수행자 부담으로 한다.

6. 계약내용의 변경

1. 천연잔디연습구장의 사정에 따라 계약의 일시중지 및 해약할 사유가 발생할 경우 과업수행자는 이를 수용하여야 하며, 이에 대한 손해배상청구나 이의를 제기할 수 없다.

2. 천연잔디연습구장의 조경시설 유지관리에 대한 전반적인 작업은 과업수행자가 수행하며, 관리에 따른 어떠한 연고권도 주장할 수 없다.

3. 다음과 같은 요인 발생 시 발주처와 협의 후 용역변경을 할 수 있다.

가. 당초계획이 변경되었을 때

나. 용역기간 및 관리면적의 변동이 생겼을 때

다. 기타 발주처에서 용역변경이 필요하다고 인정하였을 때

6. 기록 및 보존

◦ 과업수행자는 감독관이 요청 시 잔디관리계획서를 작성하여야 한다.

◦ 과업수행자는 용역관리 중 발생하는 주요 피해상황(병․충해, 발병, 손상, 장비에 의한 외부충격, 과습, 파손 등), 용역관리 중 사용한 시비, 약제, 월별 잔디 변경 상황, 관리상의 문제점을 잔디관리계획서에 포함하여 제출하여야 한다.

7. 장비의 운용

◦ 과업수행자는 천연잔디 관리에 필요한 장비(3갱모어, 에어레이터, 배토기, 버티컬, 스위퍼, 시약기, 롤링기 등)를 보유하거나 또는 장비운영을 하여 잔디관리 용역을 수행하여야 한다.

◦ 과업수행자는 잔디관리장비 사용중에 발생되는 사고에 철저히 대비하여 안전사고를 예방하여야 한다.

◦ 과업수행자는 장비운영 부주의로 고장 나서 관리공정을 수행하지 못할 경우 과업수행자의 책임으로 관리 작업을 시행하여 관리공정에 차질이 없도록 진행하여야 한다.

◦ 과업수행자는 장비운용 요령 및 사용방법을 감독관이 이해하고 운영할 수 있도록 교육을 시켜야 한다.

※ 발주처에서는 관리장비의 창고 등 보관시설이 없으므로 과업수행자의 책임 하에 용역에 필요한 장비를 과업수행자의 부담으로 관리 및 운반 이송하여 용역을 실시하여야 한다.

7. 계약의 연장

◦ 본 계약의 기간의 만료일 이전에 “과업지시자” 와 “과업수행자”가 서로 합의하여 계약연장여부를 결정 할 수 있다.

8. 훈련 및 경기 전·후 잔디관리

◦ 과업수행자는 용역기간 동안 연습구장 훈련 수 주 5회 이상 (연습경기 포함, 1회당 2시간 사용) 이상을 전제로 관리용역을 수행한다.

◦ 과업수행자는 필요시 축구경기장 라인을 감독관과 협의하여 감독관이 지시한 라인으로 도색하여야 한다.

◦ 과업수행자는 훈련 및 경기 후 골대부분과 면이 고르지 않은 부분의 롤링 작업, 손상된 잔디에 대하여 보파나 보식, 부분 배토작업의 실시로 잔디를 빠른 기간 내에 회복시켜 다음 훈련 진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

◦ 과업수행자는 유지관리 기간 동안 잔디관리에 필요한 전반적인 지식을 감독관이 습득할 수 있도록 교육을 시켜주어야 한다.

특별 과업지시서

제1조(조경범위 및 운영)

1. 주요업무

가. 축구장 관수, 잔디 깎기, 시비, 통기작업, 병해충 방제, 다짐 및 평탄작업, 배토, 보식, 보파, 제초 작업 등

나. 기타 유지관리를 위하여 정기적으로 이루어지는 업무 일체

다. 자연재해 등의 돌발적인 상황에 대한 긴급 대처

라. 축구장 유지관리작업은 내역에 포함되어 있지 않더라도 반드시 발주처의 작업지시를 이행하여 잔디 유지관리에 철저를 기하여야 한다.

2. 운영

가. 축구장 잔디의 고품질유지를 위한 깎기, 병해충방제 등 미관을 고려한 잔디의 효율적인 유지관리로 선수단훈련에 지장을 주지 않도록 최선을 다하여야 한다.

나. 일상점검 등의 책임 관리로 돌발 상황 발생에 신속히 대처하여야 한다.

다. 과업수행자는 상시 근무하여 주기적으로 잔디 및 조경시설의 이상 여부를 파악하여 업무수행에 만전을 기하여야 한다.

라. 과업수행자는 잔디관리에 대한 문제점을 조기에 발견하여 감독관에게 보고하고 해결방안을 제시하여야 한다.

마. 잔디관리에 필요한 자재 등은 사전에 감독관의 승인을 득하여 사용하고 관리 작업에 지장이 없도록 미리 확보하여야 한다.

바. 해충방제용 약제사용 시에는 인체에 유해하지 않도록 보호용 안전장구 착용 등 사전에 적절한 예방조치를 취하여야 한다.

제2조(경기장 잔디관리)

1. 관수(물주기) 작업

가. 관수는 잔디그라운드 표면에 위조증상(급성마름)이 오기 전에 실시하고 잔디생육에 필요한 양으로 한다.

나. 혹서기(평일 낮기온 26도 이상)에는 매일 해가 뜨기 전 이른 아침(오전 4시)에 관수를 실시한다.

다. 겨울철 휴면기에는 표면 수분상태를 보아가며 관수하되 건조피해를 입지 않도록 각별히 주의하고, 이때 스프링클러 배관 동파 방지에 특히 유의한다.

2. 잔디깎기 작업

가. 한지형 잔디깍기는 갱모어를 사용하여 잔디 깎기를 하고 표면이 균일하고 축구장의 문양내기 작업등을 실시하여 시각적인 미적 효과를 높이도록 해야 한다.

나. 예고는 잔디의 생육상태에 따라 20~25㎜ 범위내에서 조정하여 실시한다.

다. 잔디깎기의 빈도는 신초생장률, 환경조건, 깎기 높이에 따라 적절히 실시하고 잔디깎기의 높이와 횟수는 규칙적으로 하여야 한다.

라. 잔디 예지물이 지나치게 많이 쌓여 질병을 유발시킬 우려가 있거나 잔디관리에 방해가 될 때 제거해 주어야 한다.

3. 제초작업

가. 경기장내 잡초는 발생하는 즉시 인력제초를 원칙으로 한다.

나. 제초 시기는 잡초가 발아하기 전이나 발생초기에 잔디보수 등과 병행하여 수시로 실시하며, 인력을 사용하는 경우 크로바 등은 잡초의 뿌리 및 지하경을 완전히 제거하고 돌 고르기 작업을 병행 하여야 한다.

다. 뽑아낸 잡초와 돌은 모아서 지정한 장소에 처리하고 뒷정리는 깨끗이 한다.

4. 시비작업

가. 시비는 소량을 자주 주는 것이 좋으며, 토양분석을 실시하여 현지 여건에 맞게 시비계획을 수립 보고하여야 한다.

나. 잔디 잎에 황화현상이 발생하거나 생육이 빈약할 때 즉시 적절한 시비를 해야 한다.

다. 시비작업은 고른 살포가 이루어지게 하여 잔디의 균일성을 유지시켜 주고 가능하면 제초작업 후 비 오기 직전에 실시하며 불가능할 경우 시비작업 후 즉시 관수를 실시하여 피해가 나지 않도록 한다.

5. 병·해충방제 관리(시약)

가. 잔디의 병해충은 예방 또는 발생초기 방제가 중요하므로 사전예찰을 철저히 하여 방제효과를 높일 수 있도록 하여야 하며 병․해충 발생 시에는 감독관에게 즉시 보고 후 조치한다.

나. 과업수행자의 관리소홀(병해충 등)로 인하여 잔디가 고사하였을 경우 즉시 보식작업을 하여야하며, 모든 책임은 과업수행자가 진다.

다. 사용약제, 살포량, 살포시기, 약제의 희석비율 등은 병해충의 종류와 살포목적에 따라 병해충 발생시 약제 살포 작업을 시행하여야 하며, 사전에 발주처의 승인을 득한 후 시행해야 한다.

라. 살포시에는 농약 중독이 되지 않도록 안전장구의 사용에 주의를 하여야 하며 비료, 제초제, 영양제, 살충제 및 살균제 등은 잔디용으로 고시된 것이어야 한다.

마. 기타 필요한 약제의 사용 시 감독관과 협의 후 사용토록 한다.

6. 배토작업

가. 배토사로 사용코자 반입되는 모래는 축구경기장 조성 모래와 같은 조건의 모래로 감독관의 승인을 득한 후 사용한다.

나. 배토시 작업시기 및 혼합재료, 배토사 등에 대하여는 잔디전문가 등에게 자문을 받아 발주처의 승인을 득한 후 사용한다.

다. 전면배토는 승용식 배토기를 이용하여 5~10㎜두께로 요철면이 없도록 고르게 배토작업을 실시해야 한다.

라. 축구장의 부분배토 및 손배토는 경기 후 평탄성 유지를 위하여 실시하고 배토 후 노면을 고르게 하여야 하며, 사전에 감독관과 협의 배토부분을 정하여 실시한다.

7. 배토 및 보파용토 관리

가. 모래는 해사를 사용해서는 안되며 잔돌이나 나무뿌리 등 이물질이 섞이지 않아야 한다.

나. 모래성분에 토분이 3%미만을 유지하며 PH6.0~7.0의 산도를 유지하여야 한다.

다. 모래의 입도는 0.25~1㎜ 범위 내에 포함된 비율(중량)이 60%이상이어야 한다.

8. 보식작업

가. 보식 시기는 경기일정 및 잔디활착기간 등을 고려하여 작업계획을 수립하여 감독관에게 사전 협의하여야 한다.

나. 훈련장 내의 크게 훼손된 부분을 선택하여 커터기로 굴취 후 지반의 이물질을 제거하고 면을 조성하여 잔디를 이식한다.

9. 보파(덧 파종) 작업

가. 병충해가 없는 공인된 기관의 인증을 받은 종자를 사용하여야 하며, 발아율 80%이상 순량율 98%이상인 종자를 사용한다.

나. 덧 파종은 경기일정을 숙지하고 파종시기를 결정하여 발아율 증대 및 경기진행에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 덧 파종 후 발아 촉진을 위하여 전면적으로 차광막 등 덮개를 설치하여야 한다.

10. 전문가 자문

발주처에서 잔디관리에 필요하다고 인정하여 별도의 잔디전문가에게 잔디관리에 대한 자문을 받을 것을 요구할 경우 이에 응하고 또한 잔디관리에 반영하여 시행한다.